EMULADOR PARA TRAILER

FUNCION:

Interfaz entre los Tráiler o remolques y los vehículos que poseen fusiblera electrónica.

Protege los sistemas electrónicos del automóvil, evitando una sobrecarga de los mismos ocasionadas por el exceso de consumo de las luces adicionales del tráiler.

CONEXIONADO:

Entrada: Dispone de seis cables con las siguientes funciones:

Alimentación: 12 Vcc., Cable ROJO con porta fusible y fusible de 10 A . incorporado, se conecta a positivo (+) directo de la batería del automóvil

Cable AZUL a masa (-) .

Los restantes CUATRO cables de colores toman señal de los faros traseros del automóvil (Stop, giro derecho, giro izquierdo y posición)

Salida: Dispone de cuatro cables que se conectaran a las luces del tráiler.

Cada color de cable de salida se encuentra en concordancia con el color del cable de entrada.

Es decir si se usó el cable de color x en la entrada para stop, el mismo color x en la salida corresponde al stop.

GARANTIA

Corriente máxima soportada: 10 A.

Cada emulador fue testeado a la salida de fábrica, por lo que se garantiza el perfecto funcionamiento, motivo por el cual la garantía queda sujeta a análisis de la pieza en fábrica.

Verifique la compatibilidad del emulador con las características de su vehículo. No nos hacemos responsable por daños ocasionados por su instalación.

Departamento de Producción

VERKEHR